Weihnachtsbäckerei

Technikliste:
Die Technikliste beinhaltet die Idealvoraussetzungen, ansonsten gelten die am Telefon getroffenen absprachen.

Bühne: 
       - Mindestmaße; Tiefe 4m, Breite 6m, Raumhöhe 2,50m
       - 3 seitig neutral Abgehangen (möglichst schwarz),
       - Auf- und Abgang seitlich oder von hinten,
       - 1 Stromanschluß 220 Volt

Beleuchtung:
- weiß ausgeleuchtet, auf einer Höhe von 2,50 m, dimmbar
- Steuerung durch einen Haustechniker. Grundlicht läuft durch !

Ton:
Das Theater bringt eine eigene Ton- und Mikrofonanlage mit. Eine 
Signalabnahme an eine installierte Lautsprecheranlage ist wünschenswert und kann über Klinke- oder Chinchstecker erfolgen.

Zuschauerraum:
       - Bestuhlung des gesamten Zuschauerraumes
       - verdunkelbar

Aufbauzeit: 2 Stunden
Abbauzeit: 1 Stunde